ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ И ПОСТАВКУ ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ EUBAM МАРКИ 
"TOYOTA"

ЦЕЛЬ
1. Ремонт и обслуживание автомобильного парка EUBAM марки «TOYOTA» в Одесской области.
2. Поставка оригинальных запчастей для работ по ремонту и обслуживанию.

МЕТОД
· Поставщик предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей по заявкам МОМ/EUBAM.
· Этот вид услуг включает в себя плановое регулярное ТО, диагностику, замену деталей/агрегатов, а также общее техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителя и любой другой необходимый ремонт по заявке МОМ/EUBAM.
· Не допускается выполнение каких-либо ремонтных работ без заявки и без предварительного согласования с MOM/EUBAM.
· Доставляют автомобиль в мастерскую поставщика и забирают его оттуда водители EUBAM.
· Если в автомобиле имеются неисправности, из-за которых он не может быть доставлен своим ходом, то по заявке МОМ/EUBAM поставщик доставляет автомобиль в свою мастерскую.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
[bookmark: _GoBack]МОМ предусматривает заключение Договора с одним поставщиком квалифицированных услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств на период, начиная, ориентировочно, с 25 февраля 2016 г.  до 24 февраля 2017 г. 


ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание № 1 (поз. 8 RFP)
(обслуживание проводится каждые 15,000 км пробега или один раза год)
	№

	Наименование работ

	1
	Замена масла в двигателе и масляного фильтра.

	2
	Замена смазки в ерестовинах карданного вала.

	3
	Проверка трансмиссии и подвески.

	4
	Проверка систем с помощю IDS/SDD.

	5
	Обнуление информации индикатора интервала обслуживания.

	6
	Запись проведенного технического обслуживания.



Техническое обслуживание № 2 (поз. 9 RFP)
(обслуживание проводится каждые 30 000 км пробега или раз в 2 года)
	
№

	Наименование работ

	1
	Включает в себя работы указанные в пункте Обслуживание №1.

	2
	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.

	3
	Замена противопыльцового фильтрующего элемента.

	4
	Замена масла в гидроусилители руля.

	5
	Замена тормозной жидкости.

	6
	Замена масла дифференциалов.

	7
	Замена масла в раздаточной коробке.



Техническое обслуживание № 3 (поз. 10 RFP)
(обслуживание проводится каждые 60 000 км пробега или раз в 4 года)
	
№

	Наименование работ

	1
	Включает в себя работы указанные в пункте Обслуживание №2.

	2
	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра.



Техническое обслуживание № 4 (поз. 11 RFP)
(обслуживание проводится каждые 90 000 км пробега или разв 6 лет)
	
№

	Наименование работ

	1
	Включает в себя работы указанные в пункте Обслуживание №2.

	2
	Замена масла и фильтра автоматической коробки передач.



Другие услуги (поз. 12 RFP)
	
№

	Наименование работ

	1
	Проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия (каждые два года).

	2
	Замена приводного ременя вспомогательного оборудования (каждые 150000 км).

	3
	Замена распределительного вала приводного ремня, натяжителя ремня и шкива (каждые 150000 км).

	4
	Замена всех гибких шлангов тормозной системы (каждые 6 лет).



Услуги  необходимы для следующих транспортных средств:

Тип автомобиля			К-во		Год выпуска	
Toyota Land Cruiser Prado 150		   2		       2012

По заявке МОМ/EUBAM поставщик дополнительно предоставляет следующие услуги:
· Ремонт, покраска или замена деталей корпуса автомобиля;
· Ремонт или замена оборудования салона автомобиля;
· Ремонт или замена узлов и агрегатов ходовой части, трансмиссии и двигателя автомобиля;
· Установка/демонтаж оборудования связи и другого дополнительного оборудования (подогреватели двигателя и салона, решетки разделения ручной клади, иммобилайзеры, системы безопасности и т.п.).

СРОКИ 
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Заявка на ремонт/обслуживание должна поступить к поставщику услуг как минимум за 24 часа. 
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Плановое обслуживание, включая техническое обслуживание № 1, 2, 3 и 4 должны проводиться в течение одного рабочего дня.
· Все другие услуги, ремонтные работы или обслуживание должны выполняться в пределах разумных сроков. Если предвидятся какие-либо задержки, поставщик информирует об этом МОМ/EUBAM.
· Время поставки запчастей по заявке не должно превышать:
а)  3 дня - для тех, которые имеются в наличии на складе;
б)  3 недели - для тех, которых нет в наличии на складе.

Минимальные требования:

Квалификация поставщика услуг:
Профиль компании: Предлагающая сторона должна дать краткое описание компании, включая копии документов о регистрации компании;
Подробная информация о работе в данной сфере: предлагающая сторона должна предоставить  документ, подтверждающий минимум 1 год опыта работы в области технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
Количество обслуженных автомобилей за прошлый год: минимум 150;
Месторасположение: предлагающая сторона должна иметь ремонтный цех в пределах города Одесса.
Поставщик должен располагать полным набором оборудования для диагностики и ремонта данного типа/модели автомобиля.

Сертификаты:
Предлагающая сторона должна предоставить:
Свидетельство о государственной регистрации;
Справка из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
Свидетельство плательщика НДС (если выдавалось);
Свидетельство налогоплательщика;

Бизнес-справка:
Поставщик должен перечислить аналогичные успешные контракты с предоставлением контактов не менее 2 соответствующих рекомендателей; 
Продавец должен предоставить информацию о персонале, задействованном в ремонте /техническом обслуживании по данному типу/модели транспортных средств (сертифицированы/обучены ли должным образом).

Разное:

Если Поставщик является Торговым агентом или Эксклюзивным дистрибьютором, назначенным производителем автомобиля, следующие сертификаты должны быть предоставлены:
· Полномочия от производителя, дающие компании право действовать в качестве торгового агента.
· Сертификат эксклюзивного дистрибьютора в стране.

 Контроль за качеством 
· Поставщик должен располагать достаточным количеством оборудования и инструментов для ремонта и обслуживания, приспособленных для конкретного типа/модели автомобиля.
· Поставщик должен располагать должным образом сертифицированным персоналом для выполнения работ по ремонту и обслуживанию конкретного типа/модели автомобиля.
· Для ремонта/обслуживания должны использоваться только оригинальные запчасти. Запчасти должны иметь стандартную гарантию от продавца на 6 месяцев или как указано производителем (Toyota).
· Гарантийный срок от поставщика услуг на выполненные ремонтные работы должен быть не менее 1 месяца. 

Сохранность и безопасность автомобиля
· Поставщик отвечает за сохранность и безопасность автомобиля, в том числе за все оборудование МОМ, установленное в поступившем в ремонт автомобиле.
· Дорожные испытания проводятся поставщиком услуг только в присутствии водителей EUBAM.

Оформление документов
· Любая работа, выполненная по заявке МОМ/EUBAM, должна быть указана в Акте выполненных работ, который предоставляется сразу же после завершения работы/обслуживания, и в котором должны быть перечислены все использованные запчасти плюс стоимость работ.
· Счет на ремонт/обслуживание должен подаваться ежемесячно и должен включать в себя всю стоимость работ/услуг и запчастей, предоставленных МОМ за прошедший месяц. 
· Стоимость услуг по ремонту/обслуживанию и стоимость запчастей должна быть отражена в отдельных строках счета. Стоимость ремонта должна включать стоимость фактически выполненных работ на основании цены за нормо-час и стоимость запчастей.
МОМ утверждает счет на ремонт/обслуживание/транспортировку только в том случае, если работы/техническое обслуживание выполнены удовлетворительно и в соответствии со стандартами производителя.

Организационные вопросы:
Предлагающая сторона должна предоставить имя и контактные данные менеджера по работе с клиентами или  другого лица, ответственного за качественный прием и выполнение заказов  МОМ/EUBAM.

Критерии оценки и процедуры:
Наименьшая цена среди соответствующих техническим требованиям предложений.
Цены будут оцениваться только для участников, соответствущих техническим требованиям (только тех участников, которые соответствуют минимальным техническим требованиям).

Договор будет предложен запрашивающему наименьшую цену технически квалифицированному и исполнительному участнику тендера.

Условия оплаты:
Оказанные услуги будут оплачены посредством банковского перевода на банковский счет обладателя Договора в течение 30 дней со дня оказания услуг и предоставления  счета-фактуры об оказании услуг. 
В случае, если ценовое предложение представлено в долларах США, оплата будет производиться в гривнях по курсу МОМ на день оплаты (ссылка на курсы МОМ: http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx).
Пожалуйста, обратите внимание, что все цены не должны включать в себя никакие налоги (за исключением НДС), поскольку Международная организация по миграции освобождена от уплаты налогов и сборов.














ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ
(Настоящая форма должна присылаться только с  официальной шапкой/на бланке поставщика[footnoteRef:1]) [1:  Официальная шапка/бланк должны содержать контактную информацию: адреса, электронный адрес, номера телефона и факса - для верификации ] 


Мы, нижеподписавшиеся,  настоящим предлагаем поставить вам перечисленные ниже товары/услуги в соответствии с техническими характеристиками и требованиями МОМ, изложенными в Запросе предложений UA20-2016-006:

1. Прейскурант должен включать в себя подробную расшифровку стоимости по каждой позиции. Прейскурант может быть представлен в украинской гривне или в долларах США.

2. Все приведенные цены/расценки не должны включать в себя никакие налоги (за исключением НДС, который должен быть указан отдельно), поскольку МОМ освобождена от уплаты налогов.

3. При подготовке Прейскуранта должен использоваться приведенный ниже формат. Пожалуйста, используйте только пустые ячейки для ввода своей информации. Неверно заполненные (в нижеприведенной таблице) предложения могут быть отклонены.

Техническое обслуживание автомобилей марки Toyota Land Cruiser Prado 150

Вид услуг – Техническое обслуживание № 1
	
№

	Наименование работ
	Длитель-ность работ (мин.)
	Максимальная стоимость материалов/
запчастей
	Максималь-ная стоимость работ
	Общая стоимость работ и материалов/
запчастей

	1
	Замена масла в двигателе и масляного фильтра.
	
	
	
	

	2
	Замена смазки в ерестовинах карданного вала.
	
	
	
	

	3
	Проверка трансмиссии и подвески.
	
	
	
	

	4
	Проверка систем с помощю IDS/SDD.
	
	
	
	

	5
	Обнуление информации индикатора интервала обслуживания.
	
	
	
	

	6
	Запись проведенного технического обслуживания.
	
	
	
	

	Всего за Техническое обслуживание № 1
	



Вид услуг – Техническое обслуживание № 2
	
№

	Наименование работ
	Длитель-ность работ (мин.)
	Максималь-ная стоимость материалов/
запчастей
	Максималь-ная стоимость работ
	Общая стоимость работ и материалов/
запчастей

	1
	Включает в себя работы указанные в пункте Обслуживание №1.
	
	
	
	

	2
	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.
	
	
	
	

	3
	Замена противопыльцового фильтрующего элемента.
	
	
	
	

	4
	Замена масла в гидроусилители руля.
	
	
	
	

	5
	Замена тормозной жидкости.
	
	
	
	

	6
	Замена масла дифференциалов.
	
	
	
	

	7
	Замена масла в раздаточной коробке.
	
	
	
	

	Всего за Техническое обслуживание № 2
	



Вид услуг – Техническое обслуживание № 3
	
№

	Наименование работ
	Длитель-ность работ (мин.)
	Максималь-ная стоимость материалов/
запчастей
	Максималь-ная стоимость работ
	Общая стоимость работ и материалов/
запчастей

	1
	Включает в себя работы указанные в пункте Обслуживание №2.
	
	
	
	

	2
	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра.
	
	
	
	

	Всего за Техническое обслуживание № 3
	



Вид услуг – Техническое обслуживание № 4
	
№

	Наименование работ
	Длитель-ность работ (мин.)
	Максималь-ная стоимость материалов/
запчастей
	Максималь-ная стоимость работ
	Общая стоимость работ и материалов/
запчастей

	1
	Включает в себя работы указанные в пункте Обслуживание №2.
	
	
	
	

	2
	Замена масла и фильтра автоматической коробки передач.
	
	
	
	

	Всего за Техническое обслуживание № 4
	



Другие услуги
	
№

	Наименование работ
	Длитель-ность работ (мин.)
	Максималь-ная стоимость материалов/
запчастей
	Максималь-ная стоимость работ
	Общая стоимость работ и материалов/
запчастей

	1
	Проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия (каждые два года).
	
	
	
	

	2
	Замена приводного ременя вспомогательного оборудования (каждые 150000 км).
	
	
	
	

	3
	Замена распределительного вала приводного ремня, натяжителя ремня и шкива (каждые 150000 км).
	
	
	
	

	4
	Замена всех гибких шлангов тормозной системы (каждые 6 лет).
	
	
	
	

	Всего за другие работы
	
	
	



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
	Техническое обслуживание № 1
	Техническое обслуживание № 2
	Техническое обслуживание № 3
	Техническое обслуживание № 4
	Другие услуги
	Общая цена Технических обслуживаний №№ 1, 2, 3, 4 и других услуг

	Общее количество технических обслуживаний
	Максимальная цена за единицу
	Всего
	Общее количество технических обслуживаний
	Максимальная цена за единицу
	Всего
	Общее количество технических обслуживаний
	Максимальная цена за единицу
	Всего
	Общее количество технических обслуживаний
	Максимальная цена за единицу
	Всего
	Общее количество услуг
	Максимальная цена за единицу
	Всего
	

	4
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	



Информация о ценах на некоторые узлы и детали:

	№
	Наименование
	Цена*

	1
	Маховик сцепления
	 

	2
	Цилиндр рабочий сцепления с подшипником 
	 

	3
	Генератор
	 

	4
	Редуктор заднего моста
	 

	5
	Редуктор переднего моста
	 

	6
	Подшипник ступицы заднего колеса
	 

	7
	Ступица переднего колеса с подшипником
	 

	8
	Рычаг передней подвески
	 

	9
	Амортизатор передний левый
	 

	10
	Амортизатор передний правый
	 

	11
	Амортизатор задний
	 

	12
	Тяга стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
	 

	13
	Тяга стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
	 

	14
	Рейка рулевая в сборе
	 

	15
	Насос ГУР
	 

	16
	Скоба заднего тормозного суппорта 
	 

	17
	Опора переднего амортизатора
	 

	18
	Опорный подшипник переднего амортизатора
	 

	19
	Опора заднего амортизатора
	 

	20
	Трос стояночного тормоза
	 

	21
	Отбойник переднего амортизатора
	 

	22
	Пыльник переднего амортизатора
	 

	23
	Отбойник заднего амортизатора
	 

	24
	Пыльник заднего амортизатора
	 

	25
	Коробка передач в сборе
	 

	26
	Турбонагнетатель в сборе
	 


* Возможно указание цены в долларах США
Подпись, печать, дата
